# Indicatorul cu aprindere continuă în verde al nivelului de încărcare a acumulatorului

×

Aprinderea continuă a indicatorului verde al nivelului de încărcare (3) indică faptul că acumulatorul este încărcat complet. În continuare acumulatorul poate fi scos şi folosit imediat.

Dacă acumulatorul nu este introdus, aprinderea continuă a indicatorului nivelului de încărcare (3) indică faptul că fişa de reţea este introdusă în priză şi că încărcătorul este pregătit pentru funcţionare.