# Data teknis

Laser putar | GRL 250 HV | GRL 300 HV | GRL 300 HVG
--- | --- | --- | ---
Nomor model | ‎3 601 K61 6..‎‎‎‎ | ‎3 601 K61 5..‎‎‎‎ | ‎3 601 K61 7..‎‎‎‎
Area kerja (radius)A)B)
tanpa penerima laser sekitar. | 30 m | 30 m | 50 m
dengan penerima laser sekitar. | 0,5–125 m | 0,5–150 m | 0,5–150 m
Akurasi perataan pada jarak 30 mA)C) | ±3 mm | ±3 mm | ±3 mm
Rentang perataan otomatis khusus | ±8% (±4,6°) | ±8% (±4,6°) | ±8% (±4,6°)
Waktu perataan khusus | 15 s | 15 s | 15 s
Kecepatan rotasi | 150/300/600 min-1 | 150/300/600 min-1 | 150/300/600 min-1
Sudut bukaan pada mode garis | 10/25/50° | 10/25/50° | 10/25/50°
Suhu pengoperasian | –10°C … +50°C | –10°C … +50°C | 0°C … +40°C
Suhu penyimpanan | –20°C … +70°C | –20°C … +70°C | –20°C … +70°C
Tinggi penggunaan maks. di atas tinggi acuan | 2000 m | 2000 m | 2000 m
Kelembapan relatif maks. | 90% | 90% | 90%
Tingkat polusi sesuai dengan IEC 61010-1 | 2D) | 2D) | 2D)
Kelas laser | 2 | 3R | 3R
Jenis laser | 635 nm, < 1 mW | 635 nm, < 5 mW | 532 nm, < 5 mW
Divergensi | 0,4 mrad (sudut penuh) | 0,4 mrad (sudut penuh) | 0,4 mrad (sudut penuh)
Dudukan tripod horizontal | 5/8"–11 | 5/8"–11 | 5/8"–11
Baterai (alkali) | 2 × 1,5 V LR20 (D) | 2 × 1,5 V LR20 (D) | 2 × 1,5 V LR20 (D)
Berat sesuai dengan EPTA-Procedure 01:2014 | 1,8 kg | 1,8 kg | 1,8 kg
Dimensi (panjang × lebar × tinggi) | 190 × 180 × 170 mm | 190 × 180 × 170 mm | 190 × 180 × 170 mm
Jenis perlindungan | IP54 (terlindung dari debu dan percikan air) | IP54 (terlindung dari debu dan percikan air) | IP54 (terlindung dari debu dan percikan air)

A)

  pada 25 °C

B)

  Area kerja dapat berkurang akibat keadaan lingkungan yang tidak menguntungkan (seperti sinar matahari langsung).

C)

  sepanjang poros

D)

  Hanya polusi nonkonduktif yang terjadi, namun terkadang muncul konduktivitas sementara yang disebabkan oleh kondensasi.

Untuk mengidentifikasi alat ukur secara jelas terdapat nomor seri (16) pada label tipe.

Remote control | RC 1
--- | ---
Nomor model | ‎3 601 K69 9..‎‎‎‎
Area kerjaA) | 30 m
Suhu pengoperasian | –10°C … +50°C
Suhu penyimpanan | –20°C … +70°C
Tinggi penggunaan maks. di atas tinggi acuan | 2000 m
Kelembapan relatif maks. | 90%
Tingkat polusi sesuai dengan IEC 61010-1 | 2B)
Baterai | 1 × 1,5 V LR6 (AA)
Berat sesuai dengan EPTA-Procedure 01:2014 | 0,07 kg

A)

  Area kerja dapat berkurang akibat keadaan lingkungan yang tidak menguntungkan (seperti sinar matahari langsung).

B)

  Hanya polusi nonkonduktif yang terjadi, namun terkadang muncul konduktivitas sementara yang disebabkan oleh kondensasi.

Terdapat nomor seri (27) pada label tipe untuk mengidentifikasi remote control secara jelas.