# نمای کلی نمادهای لیزر چرخشی

| پرتو لیزر | چرخش پرتو لیزر |  |  |
--- | --- | --- | --- | --- | ---
سبز | قرمز | سبز | قرمز | قرمز
روشن کردن ابزار اندازه گیری (‎1 s‎ تست خودکار) |  |  | ● |  |  | ● | ●
تراز کردن یا اصلاح تراز | ‎2×/s | ○ | ‎2×/s |  |  |  |
ابزار اندازه گیری تراز شده است/آماده کار است | ● | ● | ● |  |  |  |
خروج از محدوده خود تراز شوندگی | ‎2×/s | ○ |  | ● |  |  |
اخطار شوک فعال شده است |  |  |  |  | ● |  |
اخطار شوک به کار افتاده است | ‎2×/s | ○ |  |  |  | ‎2×/s |
ولتاژ باتری برای ‎≤ 2 h‎ کار |  |  |  |  |  |  | ‎2×/s
باتری ها خالی هستند | ○ | ○ |  |  |  |  | ●

●: عملکرد مداوم

‎2×/s‎: سرعت چشمک زدن (برای مثال دو بار در هر ثانیه)

○: توقف عملکرد