# Живлення пульта дистанційного керування

Для експлуатації пульта дистанційного управління рекомендується використовувати лужно-марганцеві батарейки.

Щоб відкрити кришку секції для батарейок (29), притисніть фіксатор (28) у напрямку стрілки і зніміть кришку секції для батарейок. Вставте батарейку.

При цьому звертайте увагу на правильну направленість полюсів, як це показано всередині секції для батарейок.

- Виймайте батарейку з пульта дистанційного керування, якщо тривалий час не будете користуватися нею. При тривалому зберіганні батарейка може кородувати у пульті дистанційного керування і саморозряджатися.