# Pöördlaseri näidikute ülevaade

| Laserikiirl | Laserikiire pöörlemine |  |  |
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Rohe‌line | Puna‌ne | Rohe‌line | Puna‌ne | Puna‌ne
Mõõteriista sisselülitamine (1 s enesekontroll) |  |  | ● |  |  | ● | ●
Nivelleerimine või järelnivelleerimine | 2×/s | ○ | 2×/s |  |  |  |
Mõõteriist on nivelleeritud/töövalmis | ● | ● | ● |  |  |  |
Isenivelleerumispiirkond on ületatud | 2×/s | ○ |  | ● |  |  |
Löögihoiatus on aktiveeritud |  |  |  |  | ● |  |
Löögihoiatus on rakendunud | 2×/s | ○ |  |  |  | 2×/s |
Patareipinge ≤ 2 h tööks |  |  |  |  |  |  | 2×/s
Patareid on tühjad | ○ | ○ |  |  |  |  | ●

●: Püsirežiim

2×/s: vilkumissagedus (nt kaks korda sekundis)

○: Funktsioon seisatud