# การอธิบายโดยสรุปของแถบแสดงเลเซอร์แบบหมุน

| ลำแสง‌เลเซอร์ | การหมุนลำแสงเลเซอร์ |  |  |
--- | --- | --- | --- | --- | ---
สีเขียว | สีแดง | สีเขียว | สีแดง | สีแดง
เครื่องมือวัด‌เปิดสวิตช์ (ทดสอบ‌ตัวเอง 1 วินาที) |  |  | ● |  |  | ● | ●
การปรับระดับหรือปรับระดับใหม่ | 2×/s | ○ | 2×/s |  |  |  |
เครื่องมือวัดปรับระดับแล้ว/พร้อมทำงาน | ● | ● | ● |  |  |  |
ออกนอก‌ย่าน‌การทำ‌ระดับ‌อัตโนมัติ | 2×/s | ○ |  | ● |  |  |
ฟังก์ชั่นเตือนการกระแทกเปิดใช้งานอยู่ |  |  |  |  | ● |  |
การเตือน‌แรง‌กระแทก‌ปล่อย‌ใช้งาน‌กลไก | 2×/s | ○ |  |  |  | 2×/s |
แรงดันไฟฟ้าสำหรับการทำงาน ≤ 2 ชม. |  |  |  |  |  |  | 2×/s
แบตเตอรี่‌หมด‌ประจุ | ○ | ○ |  |  |  |  | ●

●: โหมดการทำงานต่อเนื่อง

2×/s: ความถี่ในการกะพริบ (เช่น สองครั้งภายในหนึ่งนาที)

○: ฟังก์ชั่นหยุด