# Prevádzka

- Merací prístroj a diaľkové ovládanie chráňte pred vlhkom a pred priamym slnečným žiarením.

- Merací prístroj a diaľkové ovládanie nevystavujte extrémnym teplotám alebo teplotným výkyvom. Nenechávajte ich napríklad dlhší čas položené v automobile. Merací prístroj a diaľkové ovládanie nechajte v prípade väčších teplotných výkyvov najskôr vytemperovať, až potom ich uveďte do prevádzky. Pred ďalšou prácou s meracím prístrojom vždy vykonajte skúšku presnosti pozri Skúška presnosti meracieho prístroja.
  Pri extrémnych teplotách alebo v prípade kolísania teplôt môže byť negatívne ovplyvnená presnosť meracieho prístroja.

- Zabráňte silným nárazom alebo pádom meracieho prístroja. Pri silných vonkajších vplyvoch by ste mali pred ďalšou prácou vykonať skúšku presnosti meracieho prístroja pozri Skúška presnosti meracieho prístroja.

Uvedenie diaľkového ovládania do prevádzky
Uvedenie do prevádzky rotačný laser
Druhy prevádzky
Funkcie
Nivelačná automatika
Skúška presnosti meracieho prístroja
Pracovné pokyny
Príklady postupov
Prehľad indikácií rotačného lasera