# Зображені компоненти

Нумерація зображених компонентів посилається на зображення вимірювального інструмента з пультом дистанційного управління на сторінках з малюнками.

##

(1) | Індикатор функції попередження про струс
(2) | Кнопка «Попередження про струс»
(3) | Індикатор стану
(4) | Вимикач
(5) | Кнопка ротаційного режиму
(6) | Змінний лазерний промінь
(7) | Датчик для пульта дистанційного керування
(8) | Вихідний отвір для лазерного променя
(9) | Точка відвісу, спрямована вгору
(10) | Ротаційна голівка
(11) | Кнопка лінійного режиму
(12) | Індикатор зарядженості батарейок
(13) | Секція для батарейок
(14) | Фіксатор секції для батарейок
(15) | Гніздо під штатив 5/8"
(16) | Серійний номер
(17) | Попереджувальна табличка для роботи з лазером
(18) | Попереджувальна табличка отвору для виходу лазерного променя (GRL 300 HV/GRL 300 HVG)

##

(19) | Пульт дистанційного керування
(20) | Кнопка ротаційного режиму
(21) | Кнопка лінійного режиму
(22) | Кнопка скидання попередження про струс
(23) | Кнопка повороту за стрілкою годинника
(24) | Кнопка повороту проти стрілки годинника
(25) | Індикатор відправлення сигналу
(26) | Отвір для виходу інфрачервоного випромінювання
(27) | Серійний номер
(28) | Фіксатор секції для батарейок
(29) | Кришка секції для батарейок

##

(30) | Лазерний приймачA)
(31) | Далекомірна рейкаA)
(32) | ШтативA)
(33) | Кріпильний гвинт настінного кріпленняA)
(34) | Кріпильні отвори настінного кріпленняA)
(35) | Гніздо під штатив 5/8" для настінного кріпленняA)
(36) | Настінне кріплення/пристрій для вирівнюванняA)
(37) | Гвинт на вирівнювальному блоціA)
(38) | Гвинт 5/8" настінного кріпленняA)
(39) | МагнітA)
(40) | Окуляри для роботи з лазеромA)
(41) | Візирний щитA)
(42) | ФутлярA)

A)

  Зображене або описане приладдя не входить в стандартний комплект поставки. Повний асортимент приладдя ви знайдете в нашій програмі приладдя.