# Преглед на приказите за ротационен ласер

| Ласерски зрак | Ротација на ласерски зрак |  |  |
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Зелена | Црвена | Зелена | Црвена | Црвена
Вклучување на мерен уред (1 s самотестирање) |  |  | ● |  |  | ● | ●
Нивелирање или дополнително нивелирање | 2×/s | ○ | 2×/s |  |  |  |
Мерниот уред е нивелиран/подготвен за работа | ● | ● | ● |  |  |  |
Надминат е опсегот на самонивелирање | 2×/s | ○ |  | ● |  |  |
Активирано е предупредувањето за удар |  |  |  |  | ● |  |
Активирано е предупредувањето за удар | 2×/s | ○ |  |  |  | 2×/s |
Батерискиот напон за ≤ 2 h работа |  |  |  |  |  |  | 2×/s
Празни батерии | ○ | ○ |  |  |  |  | ●

●: Траен режим

2×/s: Фреквенција на трепкање (на пр. два пати во секунда)

○: Функцијата е стопирана