# Tekniska data

Rotationslaser | GRL 250 HV | GRL 300 HV | GRL 300 HVG
--- | --- | --- | ---
Artikelnummer | ‎3 601 K61 6..‎‎‎‎ | ‎3 601 K61 5..‎‎‎‎ | ‎3 601 K61 7..‎‎‎‎
Arbetsområde (radie)A)B)
Utan lasermottagare ca. | 30 m | 30 m | 50 m
Med lasermottagare ca. | 0,5–125 m | 0,5–150 m | 0,5–150 m
Nivelleringsprecision vid ett avstånd på 30 mA)C) | ±3 mm | ±3 mm | ±3 mm
Självnivelleringsområde typisk | ±8 % (±4,6°) | ±8 % (±4,6°) | ±8 % (±4,6°)
Nivelleringstid typisk | 15 s | 15 s | 15 s
Rotationshastighet | 150/300/600 v/min | 150/300/600 v/min | 150/300/600 v/min
Öppningsvinkel vid linjefunktion | 10/25/50° | 10/25/50° | 10/25/50°
Drifttemperatur | −10 °C … +50 °C | −10 °C … +50 °C | 0 °C … +40 °C
Förvaringstemperatur | −20 °C … +70 °C | −20 °C … +70 °C | −20 °C … +70 °C
Max. användningshöjd över referenshöjd | 2000 m | 2000 m | 2000 m
Relativ luftfuktighet max. | 90 % | 90 % | 90 %
Nersmutsningsgrad enligt IEC 61010-1 | 2D) | 2D) | 2D)
Laserklass | 2 | 3R | 3R
Lasertyp | 635 nm, < 1 mW | 635 nm, < 5 mW | 532 nm, < 5 mW
Divergens | 0,4 mrad (helvinkel) | 0,4 mrad (helvinkel) | 0,4 mrad (helvinkel)
Stativfäste horisontellt | 5/8"–11 | 5/8"–11 | 5/8"–11
Batterier (alkalisk/mangan) | 2 × 1,5 V LR20 (D) | 2 × 1,5 V LR20 (D) | 2 × 1,5 V LR20 (D)
Vikt enligt EPTA-Procedure 01:2014 | 1,8 kg | 1,8 kg | 1,8 kg
Mått (längd × bredd × höjd) | 190 × 180 × 170 mm | 190 × 180 × 170 mm | 190 × 180 × 170 mm
Skyddsklass | IP54 (damm- och stänkvattenskyddad) | IP54 (damm- och stänkvattenskyddad) | IP54 (damm- och stänkvattenskyddad)

A)

  Vid 25 °C

B)

  Arbetsområdet kan reduceras vid ogynnsamma omgivningsvillkor (t.ex. direkt solljus).

C)

  Längs axlarna

D)

  Endast en icke ledande smuts förekommer, men som på grund av kondens kan bli tillfälligt ledande.

För entydig identifiering av ditt mätinstrument finns serienumret (16) på typskylten.

Fjärrkontroll | RC 1
--- | ---
Artikelnummer | ‎3 601 K69 9..‎‎‎‎
ArbetsområdeA) | 30 m
Drifttemperatur | −10 °C … +50 °C
Förvaringstemperatur | −20 °C … +70 °C
Max. användningshöjd över referenshöjd | 2000 m
Relativ luftfuktighet max. | 90 %
Nersmutsningsgrad enligt IEC 61010-1 | 2B)
Batteri | 1 × 1,5 V LR6 (AA)
Vikt enligt EPTA-Procedure 01:2014 | 0,07 kg

A)

  Arbetsområdet kan reduceras vid ogynnsamma omgivningsvillkor (t.ex. direkt solljus).

B)

  Endast en icke ledande smuts förekommer, men som på grund av kondens kan bli tillfälligt ledande.

För entydig identifiering av din fjärrkontroll finns serienumret (27) på typskylten.