# Техникалық мәліметтер

Ротациялық лазер | GRL 250 HV | GRL 300 HV | GRL 300 HVG
--- | --- | --- | ---
Өнім нөмірі | ‎3 601 K61 6..‎‎‎‎ | ‎3 601 K61 5..‎‎‎‎ | ‎3 601 K61 7..‎‎‎‎
Жұмыс аймағы (радиус)A)B)
лазер қабылдағышынсыз шам. | 30 м | 30 м | 50 м
лазер қабылдағышымен шам. | 0,5–125 м | 0,5–150 м | 0,5–150 м
30 м арақашықтықтағы нивелирлеу дәлдігіA)C) | ±3 мм | ±3 мм | ±3 мм
Әдеттегі өздігінен нивелирлеу диапазоны | ±8% (±4,6°) | ±8% (±4,6°) | ±8% (±4,6°)
Әдеттегі нивелирлеу уақыты | 15 с | 15 с | 15 с
Айналу жылдамдығы | 150/300/600 мин−1 | 150/300/600 мин−1 | 150/300/600 мин−1
Сызықтық режимдегі саңылау бұрышы | 10/25/50° | 10/25/50° | 10/25/50°
Жұмыс температурасы | –10°C … +50°C | –10°C … +50°C | 0°C … +40°C
Сақтау температурасы | –20°C … +70°C | –20°C … +70°C | –20°C … +70°C
Негізгі биіктіктің үстіндегі макс. пайдалану биіктігі | 2000 м | 2000 м | 2000 м
Салыстырмалы ауа ылғалдылығы, макс. | 90% | 90% | 90%
Ластану дәрежесі IEC 61010-1 стандарты бойынша | 2D) | 2D) | 2D)
Лазер класы | 2 | 3R | 3R
Лазер түрі | 635 нм, < 1 мВт | 635 нм, < 5 мВт | 532 нм, < 5 мВт
Айырмашылық | 0,4 мрад (толық бұрыш) | 0,4 мрад (толық бұрыш) | 0,4 мрад (толық бұрыш)
Көлденең штатив бекіткіші | 5/8"–11 | 5/8"–11 | 5/8"–11
Батареялар (сілтілі марганец) | 2 × 1,5 В LR20 (D) | 2 × 1,5 В LR20 (D) | 2 × 1,5 В LR20 (D)
Салмағы EPTA-Procedure 01:2014 құжатына сай | 1,8 кг | 1,8 кг | 1,8 кг
Өлшемдері (ұзындығы × ені × биіктігі) | 190 × 180 × 170 мм | 190 × 180 × 170 мм | 190 × 180 × 170 мм
Қорғаныс дәрежесі | IP54 (шаң мен шашыранды судан қорғалған) | IP54 (шаң мен шашыранды судан қорғалған) | IP54 (шаң мен шашыранды судан қорғалған)

A)

  25 °C

B)

  Жұмыс аймағын қолайсыз қоршау шарттарында (мысалы тікелей күн сәулелерінде) қысқарту мүмкін.

C)

  ось бойымен

D)

  Тек қана тоқ өткізбейтін лас пайда болады, бірақ кейбір жағдайларда еру нәтижесінде тоө өткізу қабілеті пайда болуы күтіледі.

Өлшеу құралының зауыттық тақтайшадағы сериялық нөмірі (16) оны дұрыс анықтауға көмектеседі.

Қашықтан басқару құралы | RC 1
--- | ---
Өнім нөмірі | ‎3 601 K69 9..‎‎‎‎
Жұмыс диапазоныA) | 30 м
Жұмыс температурасы | –10°C … +50°C
Сақтау температурасы | –20°C … +70°C
Негізгі биіктіктің үстіндегі макс. пайдалану биіктігі | 2000 м
Салыстырмалы ауа ылғалдылығы, макс. | 90%
Ластану дәрежесі IEC 61010-1 стандарты бойынша | 2B)
Батарея | 1 × 1,5 В LR6 (AA)
Салмағы EPTA-Procedure 01:2014 құжатына сай | 0,07 кг

A)

  Жұмыс аймағын қолайсыз қоршау шарттарында (мысалы тікелей күн сәулелерінде) қысқарту мүмкін.

B)

  Тек қана тоқ өткізбейтін лас пайда болады, бірақ кейбір жағдайларда еру нәтижесінде тоө өткізу қабілеті пайда болуы күтіледі.

Қашықтан басқару құралын бірмағыналы сәйкестендіру үшін фирмалық тақтайшадағы сериялық нөмір (27) қолданылады.