# Panoramica delle indicazioni della livella laser rotante

| Raggio laser | Rotazione del raggio laser |  |  |
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Verde | Rosso | Verde | Rosso | Rosso
Accensione dello strumento di misura (1 s di autotest) |  |  | ● |  |  | ● | ●
Livellamento o correzione del livellamento | 2×/s | ○ | 2×/s |  |  |  |
Strumento di misura livellato/pronto all’uso | ● | ● | ● |  |  |  |
Campo di autolivellamento superato | 2×/s | ○ |  | ● |  |  |
Avviso urto attivato |  |  |  |  | ● |  |
Avviso urto attivato | 2×/s | ○ |  |  |  | 2×/s |
Tensione della batteria per ≤ 2 h di funzionamento |  |  |  |  |  |  | 2×/s
Batterie scariche | ○ | ○ |  |  |  |  | ●

●: impieghi prolungati

2×/s: frequenza di lampeggiamento (ad es. due volte al secondo)

○: funzione arrestata