# Rad

- Zaštitite mjerni alat i daljinski upravljač od vlage i izravnog sunčevog zračenja.

- Mjerni alat i daljinski upravljač ne izlažite ekstremnim temperaturama ili oscilacijama temperature. Ne ostavljajte ih npr. duže vrijeme u automobilu. Mjerni alat i daljinski upravljač kod većih oscilacija temperature ostavite da se temperira prije stavljanja u pogon. Prije daljnjeg rada s mjernim alatom uvijek provedite provjeru točnosti vidi Provjera točnosti mjernog alata.
  Kod ekstremnih temperatura ili oscilacija temperature to može se negativno utjecati na preciznost mjernog alata.

- Izbjegavajte snažne udarce i pazite da vam mjerni uređaj ne ispadne. Nakon jakih vanjskih utjecaja na mjerni alat, prije daljnjeg rada morate uvijek provesti provjeru točnosti vidi Provjera točnosti mjernog alata.

Puštanje daljinskog upravljača u rad
Puštanje rotacijskog lasera u rad
Načini rada
Funkcije
Nivelacijska automatika
Provjera točnosti mjernog alata
Upute za rad
Radni primjeri
Pregled indikatora na rotacijskom laseru