# Műszaki adatok

Forgó lézer | GRL 250 HV | GRL 300 HV | GRL 300 HVG
--- | --- | --- | ---
Rendelési szám | ‎3 601 K61 6..‎‎‎‎ | ‎3 601 K61 5..‎‎‎‎ | ‎3 601 K61 7..‎‎‎‎
Munkaterület (sugár)A)B)
lézer vevőkészülék nélkül kb. | 30 m | 30 m | 50 m
lézer vevőkészülékkel kb. | 0,5–125 m | 0,5–150 m | 0,5–150 m
Szintezési pontosság 30 m távolságbanA)C) | ±3 mm | ±3 mm | ±3 mm
Tipikus önszintezési tartomány | ±8 % (±4,6°) | ±8 % (±4,6°) | ±8 % (±4,6°)
Tipikus szintezési idő | 15 s | 15 s | 15 s
Forgási sebesség | 150/300/600 perc-1 | 150/300/600 perc-1 | 150/300/600 perc-1
Nyílásszög vonal-üzemmód esetén | 10/25/50° | 10/25/50° | 10/25/50°
Üzemi hőmérséklet | –10 °C … +50 °C | –10 °C … +50 °C | 0 °C … +40 °C
Tárolási hőmérséklet | –20 °C … +70 °C | –20 °C … +70 °C | –20 °C … +70 °C
Max. használati magasság a vonatkoztatási magasság felett | 2000 m | 2000 m | 2000 m
A levegő max. relatív nedvességtartalma | 90 % | 90 % | 90 %
Szennyezettségi fok az IEC 61010-1 szerint | 2D) | 2D) | 2D)
Lézerosztály | 2 | 3R | 3R
Lézertípus | 635 nm, < 1 mW | 635 nm, < 5 mW | 532 nm, < 5 mW
Eltérés | 0,4 mrad (teljes szög) | 0,4 mrad (teljes szög) | 0,4 mrad (teljes szög)
Vízszintes műszerállvány befogó egység | 5/8"–11 | 5/8"–11 | 5/8"–11
Elemek (alkáli-mangán) | 2 × 1,5 V LR20 (D) | 2 × 1,5 V LR20 (D) | 2 × 1,5 V LR20 (D)
Súly az „EPTA-Procedure 01:2014” (2014/01 EPTA‑eljárás) szerint | 1,8 kg | 1,8 kg | 1,8 kg
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) | 190 × 180 × 170 mm | 190 × 180 × 170 mm | 190 × 180 × 170 mm
Védelmi osztály | IP54 (por és fröccsenő víz ellen védett) | IP54 (por és fröccsenő víz ellen védett) | IP54 (por és fröccsenő víz ellen védett)

A)

  25 °C hőmérséklet mellett

B)

  A működési területet hátrányos környezeti körülmények (pl. közvetlen napsugárzás) lecsökkenthetik.

C)

  a tengelyek mentén

D)

  Csak egy nem vezetőképes szennyezés lép fel, ámbár időnként a harmatképződés következtében ideiglenesen egy nullától eltérő vezetőképességre is lehet számítani.

A mérőműszerét a típustáblán található (16) gyári számmal lehet egyértelműen azonosítani.

Távirányító | RC 1
--- | ---
Rendelési szám | ‎3 601 K69 9..‎‎‎‎
Működési területA) | 30 m
Üzemi hőmérséklet | –10 °C … +50 °C
Tárolási hőmérséklet | –20 °C … +70 °C
Max. használati magasság a vonatkoztatási magasság felett | 2000 m
A levegő max. relatív nedvességtartalma | 90 %
Szennyezettségi fok az IEC 61010-1 szerint | 2B)
Elem | 1 × 1,5 V LR6 (AA)
Súly az „EPTA-Procedure 01:2014” (2014/01 EPTA‑eljárás) szerint | 0,07 kg

A)

  A működési területet hátrányos környezeti körülmények (pl. közvetlen napsugárzás) lecsökkenthetik.

B)

  Csak egy nem vezetőképes szennyezés lép fel, ámbár időnként a harmatképződés következtében ideiglenesen egy nullától eltérő vezetőképességre is lehet számítani.

A távirányítóját a típustáblán található (27) gyári számmal lehet egyértelműen azonosítani.