# Tehnički podaci

Rotacioni laser | GRL 250 HV | GRL 300 HV | GRL 300 HVG
--- | --- | --- | ---
Broj artikla | ‎3 601 K61 6..‎‎‎‎ | ‎3 601 K61 5..‎‎‎‎ | ‎3 601 K61 7..‎‎‎‎
Radno područje (radijus)A)B)
bez laserskog prijemnika otpr. | 30 m | 30 m | 50 m
sa laserskim prijemnikom otpr. | 0,5−125 m | 0,5−150 m | 0,5−150 m
Preciznost nivelisanja na rastojanju od 30 mA)C) | ±3 mm | ±3 mm | ±3 mm
Tipično područje samonivelisanja | ±8% (±4,6°) | ±8% (±4,6°) | ±8% (±4,6°)
Vreme nivelisanja tipično | 15 s | 15 s | 15 s
Brzina rotiranja | 150/300/600 min–1 | 150/300/600 min–1 | 150/300/600 min–1
Ugao otvaranja za linijski režim rada | 10/25/50° | 10/25/50° | 10/25/50°
Radna temperatura | −10 °C … +50 °C | −10 °C … +50 °C | 0 °C … +40 °C
Temperatura skladišta | −20 °C … +70 °C | −20 °C … +70 °C | −20 °C … +70 °C
Maks. radna visina iznad referentne visine | 2000 m | 2000 m | 2000 m
Maks. relativna vlažnost vazduha | 90% | 90% | 90%
Stepen zaprljanosti prema standardu IEC 61010-1 | 2D) | 2D) | 2D)
Klasa lasera | 2 | 3R | 3R
Tip lasera | 635 nm, < 1 mW | 635 nm, < 5 mW | 532 nm, < 5 mW
Divergencija | 0,4 mrad (pun ugao) | 0,4 mrad (pun ugao) | 0,4 mrad (pun ugao)
Horizontalna prijemnica za stativ | 5/8"-11 | 5/8"-11 | 5/8"-11
Baterije (alkalna mangan) | 2 × 1,5 V LR20 (D) | 2 × 1,5 V LR20 (D) | 2 × 1,5 V LR20 (D)
Težina u skladu sa EPTA-Procedure 01:2014 | 1,8 kg | 1,8 kg | 1,8 kg
Dimenzije (dužina × širina × visina) | 190 × 180 × 170 mm | 190 × 180 × 170 mm | 190 × 180 × 170 mm
Vrsta zaštite | IP54 (zaštićeno od prašine i vode koja prska) | IP54 (zaštićeno od prašine i vode koja prska) | IP54 (zaštićeno od prašine i vode koja prska)

A)

  na 25 °C

B)

  Radno područje može da se smanji zbog nepovoljnih okolnih uslova (npr. direktnog sunčevog zračenja).

C)

  duž osa

D)

  Pojavljuje se neprovodljiva zaprljanost, pri čemu se očekuje privremena provodljivost prouzrokovana rošenjem.

Za jasnu identifikaciju vašeg mernog uređaja služi broj artikla (16) na pločici sa tipom.

Daljinski upravljač | RC 1
--- | ---
Broj artikla | ‎3 601 K69 9..‎‎‎‎
Radno područjeA) | 30 m
Radna temperatura | −10 °C … +50 °C
Temperatura skladišta | −20 °C … +70 °C
Maks. radna visina iznad referentne visine | 2000 m
Maks. relativna vlažnost vazduha | 90%
Stepen zaprljanosti prema standardu IEC 61010-1 | 2B)
Baterija | 1 × 1,5 V LR6 (AA)
Težina u skladu sa EPTA-Procedure 01:2014 | 0,07 kg

A)

  Radno područje može da se smanji zbog nepovoljnih okolnih uslova (npr. direktnog sunčevog zračenja).

B)

  Pojavljuje se neprovodljiva zaprljanost, pri čemu se očekuje privremena provodljivost prouzrokovana rošenjem.

Za jasnu identifikaciju vašeg daljinskog upravljača služi serijski broj (27) na tipskoj pločici.