# Vận Hành

- Bảo vệ dụng cụ đo và thiết bị điều khiển từ xa tránh khỏi ẳm ướt và không để bức xạ mặt trời chiếu trực tiếp vào.

- Không cho dụng cụ đo và thiết bị điều khiển từ xa tiếp xúc với nhiệt độ khắc nghiệt hoặc dao động nhiệt độ. Không để nó trong chế độ tự động quá lâu. Điều chỉnh nhiệt độ cho dụng cụ đo và thiết bị điều khiển từ xa khi có sự dao động nhiệt độ lớn, trước khi bạn đưa nó vào vận hành. Luôn tiến hành kiểm tra độ chính xác trước khi làm việc tiếp với dụng cụ đo xem Kiểm tra độ chính xác của dụng cụ đo.
  Trong trường hợp ở trạng thái nhiệt độ cực độ hay nhiệt độ thay đổi thái quá, sự chính xác của dụng cụ đo có thể bị hư hỏng.

- Tránh va chạm mạnh hoặc làm rơi dụng cụ đo. Sau khi có tác động mạnh từ bên ngoài lên dụng cụ đo, cần tiến hành kiểm tra độ chính xác trước khi tiếp tục xem Kiểm tra độ chính xác của dụng cụ đo.

Bắt Đầu Vận Hành bộ Điều Khiển Từ xa
Bắt Đầu Vận Hành Máy Đo Cao Trình Laze Xoay
Chế độ hoạt động
Chức năng
Lấy Cốt Thủy Chuẩn Tự Động
Kiểm tra độ chính xác của dụng cụ đo
Hướng Dẫn Sử Dụng
Công việc theo Thí dụ
Tổng quan các hiển thị laser xoay