# Pregled prikaza rotacionog lasera

| Laserski zrak | Rotacija laserskog zraka |  |  |
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Zele‌no | Crveno | Zele‌no | Crveno | Crveno
Uključivanje mernog alata (1 s samostalne provere) |  |  | ● |  |  | ● | ●
Nivelisanje i naknadno nivelisanje | 2×/s | ○ | 2×/s |  |  |  |
Merni alat je nivelisan/spreman za rad | ● | ● | ● |  |  |  |
Područje samonivelisanja prekoračeno | 2×/s | ○ |  | ● |  |  |
Šok alarm aktiviran |  |  |  |  | ● |  |
Šok alarm je aktiviran | 2×/s | ○ |  |  |  | 2×/s |
Napon baterije za rad od ≤ 2 h |  |  |  |  |  |  | 2×/s
Baterije su prazne | ○ | ○ |  |  |  |  | ●

●: Kontinuirani rad

2×/s: Frekvencija treperenja (npr. dva puta u sekundi)

○: Funkcija zaustavljena