# İşletim

- Ölçme cihazını ve uzaktan kumandayı neme ve doğrudan güneş ışınına karşı koruyun.

- Ölçme cihazını ve uzaktan kumandayı aşırı sıcaklıklara veya sıcaklık dalgalanmalarına maruz bırakmayın. Örneğin gözlem kamerasını uzun süre otomobil içinde bırakmayın. Büyük sıcaklık değişikliklerine maruz kaldığı takdirde tekrar kullanmadan önce ölçme cihazının ve uzaktan kumandanın sıcaklık dengelemesi yapmasını bekleyin. Ölçme aletiyle çalışmaya devam etmeden önce Bakınız Ölçme cihazının hassaslık kontrolü ile her zaman bir hassaslık kontrolü yürütülmelidir.
  Aşırı sıcaklıklarda veya sıcaklık dalgalanmalarında ölçme cihazının hassaslığı olumsuz yönde etkilenebilir.

- Ölçme cihazını şiddetli çarpma ve düşmelere karşı koruyun. Ölçme cihazına dışarıdan şiddetli etki olduğunda, çalışmaya devam etmeden önce daima bir hassaslık kontrolü yapmalısınız Bakınız Ölçme cihazının hassaslık kontrolü.

Uzaktan kumanda cihazının işletime alınması
Rotasyon lazerinin işletime alınması
İşletim türleri
Fonksiyonlar
Nivelman otomatiği
Ölçme cihazının hassaslık kontrolü
Çalışırken dikkat edilecek hususlar
İş örnekleri
Rotasyon lazeri göstergelerine genel bakış