# Захранване на дистанционното управление

За работа с дистанционното управление се препоръчва ползването на алкално-манганови батерии.

За отваряне на капака на гнездото за батерии (29) натиснете застопоряването на (28) в посоката, указана със стрелка, и махнете капака. Поставете батерията.

Внимавайте за правилната им полярност, изобразена на фигурата от вътрешната страна на гнездото за батерии.

- Извадете батерията от дистанционното управление, ако няма да го използвате за по-дълго време. При продължително съхраняване в дистанционното управление батерията може да кородира и да се саморазреди.