# Sigurnosne napomene za rotacioni laser i daljinski upravljač

Morate da pročitate i uvažite sva uputstva kako biste radili bez opasnosti i bezbedno. Ukoliko ne poštujete postojeća uputstva, može doći do ugrožavanja funkcije mehanizama za zaštitu. Pločice sa upozorenjem ne smeju da budu neprepoznatljive. DOBRO SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA I PREDAJTE IH ZAJEDNO SA PROIZVODIMA, AKO IH PROSLEĐUJETE DALJE.

- Pažnja - ukoliko primenite drugačije uređaje za rad ili podešavanje, osim ovde navedenih ili sprovodite druge vrste postupaka, to može dovesti do opasnog izlaganja zračenju.

- Merni alat se isporučuje sa pločicom uz upozorenje za laser (označeno u prikazu mernog alata na grafičkoj stranici).

- Ukoliko tekst na pločici sa upozorenjem za laser nije na vašem jeziku, prelepite je sa isporuče‌nom nalepnicom na vašem jeziku, pre prvog puštanja u rad.

- Nemojte da vršite promene na laserskoj opremi.

- Nemojte koristiti laserske naočare (pribor) kao zaštitne naočare. Laserske naočare služe za bolje prepoznavanje laserskog zraka. Međutim, one ne štite od laserskog zračenja.

- Nemojte koristiti laserske naočare (pribor) kao naočare za sunce ili u saobraćaju. Laserske naočare ne pružaju potpunu UV zaštitu i smanjuju percepciju boja.

- Proizvode sme da popravlja samo kvalifikovano osoblje i samo sa originalnim rezervnim delovima. Time se obezbeđuje, da sigurnost ostane sačuvana.

- Ne dozvoljavajte deci da koriste laserski merni alat bez nadzora. Mogli bi nenamerno da zaslepe druge osobe ili sebe.

- Ne radite u okolini ugroženoj eksplozijom, u kojoj se nalaze zapaljive tečnosti, gasovi ili prašine. Mogu nastati varnice koje bi zapalile prašinu ili isparenja.

Dodatne sigurnosne napomene za GRL 250 HV:

| Ne usmeravajte laserski zrak na osobe ili životinje i ne gledajte u direktan ili reflektovani laserski zrak. Na taj način možete da zaslepite lica, prouzrokujete nezgode ili da oštetite oči.

- Ako lasersko zračenje dospe u oko, morate svesno da zatvorite oči i da glavu odmah okrenete od zraka.

Dodatne sigurnosne napomene za GRL 300 HV, GRL 300 HVG:

- Izlazni otvori lasera na mernom alatu su označeni pločicom sa upozorenjem. Obratite pažnju na njihov položaj prilikom korišćenja mernog alata.

- Ukoliko tekst na odgovarajućoj pločici sa upozorenjem nije na vašem jeziku, prelepite ga isporuče‌nom nalepnicom na vašem jeziku, pre prvog puštanja u rad.

- Prilikom upotrebe lasera klase 3R, obratite pažnju na nacionalne propise. Nepridržavanje ovih propisa može uticati na povrede.

- Mernim alatom sme da rukuje samo osoba, koja je upućena u korišćenje laserskih uređaja. Prema EN 60825-1 pod tim se, između ostalog, podrazumeva znanje o biološkom dejstvu lasera na oči i kožu kao i ispravna primena zaštite od lasera radi sprečavanja opasnosti.

- Odgovarajućim pločama sa upozorenjem od lasera obeležite područje, u kome se merni alat koristi. Tako sprečavate da druge osobe dođu u područje opasnosti.

- Merni alat ne odlažite na mesta gde neovlašćene osobe imaju pristup. Osobe, koje nisu upoznate sa radom mernog alata, mogu sami sebe povrediti i povrediti druge.

| Ne usmeravajte laserski zrak na osobe ili životinje i sami ne gledajte u laserski zrak. Ovaj merni alat proizvodi lasersko zračenje klase lasera 3R, prema EN 60825-1. Direktan pogled u laserski zrak – čak i sa velike udaljenosti – može štetiti oku.

- Učinite da područje laserskog zračenja bude pod nadzorom i ograđeno. Ograničavanje laserskog zračenja na kontrolisano područje izbegava oštećenja očiju okolnih osoba.

- Merni alat uvek postavite tako da laserski zrak prolazi daleko iznad ili ispod nivoa očiju. Tako sprečavate oštećenja očiju.

- Izbegavajte refleksiju laserskog zraka na glatkim površinama kao što su prozori ili ogledala. I preko reflektujućeg laserskog zraka moguće je oštećenje očiju.

Ostale sigurnosne napomene