# Operación

- Proteja el aparato de medición y el mando a distancia ante la humedad y la exposición directa al sol.

- No exponga el instrumento de medición y el mando a distancia a temperaturas extremas o cambios bruscos de temperatura. No los deje p. ej. durante un tiempo prolongado en el automóvil. En caso de cambios bruscos de temperatura, deje que se estabilice primero la temperatura del instrumento de medición y el mando a distancia antes de ponerlos en funcionamiento. Antes de continuar con el trabajo con el instrumento de medición, verifique siempre la precisión ver Verificación de precisión del aparato de medición.
  Las temperaturas extremas o los cambios bruscos de temperatura pueden afectar a la exactitud del instrumento de medición.

- Evite que el aparato de medición reciba golpes o que caiga. Después de influencias externas severas en el aparato de medición, debería realizar siempre una verificación de precisión antes de continuar con el trabajo ver Verificación de precisión del aparato de medición.

Puesta en marcha del mando a distancia
Puesta en marcha del láser de rotación
Modos de operación
Funciones
Nivelación automática
Verificación de precisión del aparato de medición
Instrucciones para la ‌operación
Ejemplos de aplicación
Resumen de las indicaciones del láser de rotación