# Vista geral dos indicadores do nível laser rotativo

| Raio laser | Rotação do raio laser |  |  |
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Verde | Vermelho | Verde | Vermelho | Vermelho
Ligar o instrumento de medição (1 s autoteste) |  |  | ● |  |  | ● | ●
Nivelamento ou nivelamento posterior | 2×/s | ○ | 2×/s |  |  |  |
Instrumento de medição nivelado/operacional | ● | ● | ● |  |  |  |
Gama de auto nivelamento excedida | 2×/s | ○ |  | ● |  |  |
Aviso de choque ativado |  |  |  |  | ● |  |
Aviso de choque acionado | 2×/s | ○ |  |  |  | 2×/s |
Tensão das pilhas para ≤ 2 h de operação |  |  |  |  |  |  | 2×/s
Pilhas vazias | ○ | ○ |  |  |  |  | ●

●: funcionamento contínuo

2×/s: frequência de intermitência (p. ex. duas vezes por segundo)

○: função parada