# Prehľad indikácií rotačného lasera

| Laserový lúč | Rotácia laserového lúča |  |  |
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Zelená | Červená | Zelená | Červená | Červená
Zapnutie meracieho prístroja (1 s samotest) |  |  | ● |  |  | ● | ●
Nivelácia alebo dodatočná nivelácia | 2×/s | ○ | 2×/s |  |  |  |
Merací prístroj znivelovaný/pripravený na prevádzku | ● | ● | ● |  |  |  |
Prekročený rozsah samonivelácie | 2×/s | ○ |  | ● |  |  |
Aktivovaná výstraha pred otrasmi |  |  |  |  | ● |  |
Spustená výstraha pred otrasmi | 2×/s | ○ |  |  |  | 2×/s |
Napätie batérie pre ≤ 2 h prevádzky |  |  |  |  |  |  | 2×/s
Batérie sú vybité | ○ | ○ |  |  |  |  | ●

●: trvalá prevádzka

2×/s: frekvencia blikania (napr. dvakrát za sekundu)

○: funkcia zastavená