# Thông số kỹ thuật

Máy định vị laser xoay | GRL 250 HV | GRL 300 HV | GRL 300 HVG
--- | --- | --- | ---
Mã hàng | ‎3 601 K61 6..‎‎‎‎ | ‎3 601 K61 5..‎‎‎‎ | ‎3 601 K61 7..‎‎‎‎
Phạm vi làm việc (Bán kính)A)B)
không có thiết bị thu laser, khoảng. | 30 m | 30 m | 50 m
có thiết bị thu laser, khoảng. | 0,5−125 m | 0,5−150 m | 0,5−150 m
Cốt thủy chuẩn chính xác ở khoảng cách 30 mA)C) | ±3 mm | ±3 mm | ±3 mm
Phạm vi tự cân bằng | ±8 % (±4,6°) | ±8 % (±4,6°) | ±8 % (±4,6°)
Thời gian lấy cốt thủy chuẩn tiêu biểu | 15 s | 15 s | 15 s
Tốc độ xoay | 150/300/600 min-1 | 150/300/600 min-1 | 150/300/600 min-1
Góc mở ở chế độ vận hành thẳng | 10/25/50° | 10/25/50° | 10/25/50°
Nhiệt độ hoạt động | −10 °C … +50 °C | −10 °C … +50 °C | 0 °C … +40 °C
Nhiệt độ lưu kho | −20 °C … +70 °C | −20 °C … +70 °C | −20 °C … +70 °C
Chiều cao ứng dụng tối đa qua chiều cao tham chiếu | 2000 m | 2000 m | 2000 m
Độ ẩm không khí tương đối tối đa. | 90 % | 90 % | 90 %
Mức độ bẩn theo IEC 61010-1 | 2D) | 2D) | 2D)
Cấp độ Laser | 2 | 3R | 3R
Loại Laser | 635 nm, < 1 mW | 635 nm, < 5 mW | 532 nm, < 5 mW
Phân kỳ | 0,4 mrad (góc đầy) | 0,4 mrad (góc đầy) | 0,4 mrad (góc đầy)
Điểm nhận giá đỡ ba chân theo chiều ngang | 5/8"−11 | 5/8"−11 | 5/8"−11
Pin (kiềm-mangan) | 2 × 1,5 V LR20 (D) | 2 × 1,5 V LR20 (D) | 2 × 1,5 V LR20 (D)
Trọng lượng theo Qui trình EPTA-Procedure 01:2014 | 1,8 kg | 1,8 kg | 1,8 kg
Kích thước (chiều dài × rộng × cao) | 190 × 180 × 170 mm | 190 × 180 × 170 mm | 190 × 180 × 170 mm
Mức độ bảo vệ | IP54 (được bảo vệ chống bụi và tia nước) | IP54 (được bảo vệ chống bụi và tia nước) | IP54 (được bảo vệ chống bụi và tia nước)

A)

  ở 25 °C

B)

  Phạm vi làm việc có thể được giảm thông qua các điều kiện môi trường không thuận lợi (ví dụ như tia mặt trời chiếu trực tiếp).

C)

  dọc theo các trục

D)

  Chỉ có chất bẩn không dẫn xuất hiện, nhưng đôi khi độ dẫn điện tạm thời gây ra do ngưng tụ.

Số xêri (16) đều được ghi trên nhãn mác, để dễ dàng nhận dạng loại máy đo.

Thiết bị điều khiển từ xa | RC 1
--- | ---
Mã hàng | ‎3 601 K69 9..‎‎‎‎
Phạm vi làm việcA) | 30 m
Nhiệt độ hoạt động | −10 °C … +50 °C
Nhiệt độ lưu kho | −20 °C … +70 °C
Chiều cao ứng dụng tối đa qua chiều cao tham chiếu | 2000 m
Độ ẩm không khí tương đối tối đa. | 90 %
Mức độ bẩn theo IEC 61010-1 | 2B)
Ắc quy | 1 × 1,5 V LR6 (AA)
Trọng lượng theo Qui trình EPTA-Procedure 01:2014 | 0,07 kg

A)

  Phạm vi làm việc có thể được giảm thông qua các điều kiện môi trường không thuận lợi (ví dụ như tia mặt trời chiếu trực tiếp).

B)

  Chỉ có chất bẩn không dẫn xuất hiện, nhưng đôi khi độ dẫn điện tạm thời gây ra do ngưng tụ.

Số seri (27) ghi trên nhãn mác, để dễ dàng nhận dạng điều khiển từ xa.