# Töö

- Kaitske mõõteseadet ja kaugjuhtimispulti niiskuse ja otsese päikesekiirguse eest.

- Ärge jätke mõõteriista ega kaugjuhtimispulti äärmuslike temperatuuride ja temperatuurikõikumiste kätte. Ärge jätke neid näiteks pikemaks ajaks autosse. Suurte temperatuurikõikumiste korral laske mõõteriistal ja kaugjuhtimispuldil enne kasutuselevõtmist esmalt temperatuuriga kohaneda. Viige enne mõõteriistaga edasitöötamist alati vaadake Mõõteseadme täpsusekontrolli abil läbi täpsusekontroll.
  Äär‌musli‌ke temperatuuride või temperatuuri‌kõiku‌miste korral võib mõõteriista täpsus väheneda.

- Vältige tugevaid lööke või mõõteseadme kukkumist. Mõõteseadme tugevate väliste mõjutuste järel peate alati enne edasitöötamist viima läbi täpsusekontrolli vaadake Mõõteseadme täpsusekontrolli.

Kaugjuhtimispuldi kasutuselevõtt
Pöördlaseri kasutuselevõtt
Töörežiimid
Funktsioonid
Nivelleerimisautomaatika
Mõõteseadme täpsusekontrolli
Töösuunised
Kasutusnäited
Pöördlaseri näidikute ülevaade