# ტექნიკური მონაცემები

როტაციული ლაზერული ნიველირი | GRL 250 HV | GRL 300 HV | GRL 300 HVG
--- | --- | --- | ---
სასაქონლო ნომერი | ‎3 601 K61 6..‎‎‎‎ | ‎3 601 K61 5..‎‎‎‎ | ‎3 601 K61 7..‎‎‎‎
სამუშაო დიაპაზონი (რადიუსი)A)B)
ლაზერული მიმღების გარეშე დაახ. | 30 მ | 30 მ | 50 მ
ლაზერული მიმღებით დაახ. | 0,5–125 მ | 0,5–150 მ | 0,5–150 მ
ნიველირების სიზუსტე 30 მ მანძილზეA)C) | ±3 მმ | ±3 მმ | ±3 მმ
ავტომატური ნიველირების ტიპიური დიაპაზონი | ±8 % (±4,6°) | ±8 % (±4,6°) | ±8 % (±4,6°)
ნიველირების ტიპიური დრო | 15 წ | 15 წ | 15 წ
ბრუნვის სიჩქარე | 150/300/600 ბრ/წთ | 150/300/600 ბრ/წთ | 150/300/600 ბრ/წთ
ხაზური რეჟიმისას გახსნის კუთხე | 10/25/50° | 10/25/50° | 10/25/50°
სამუშაო ტემპერატურა | −10 °C ... +50 °C | −10 °C ... +50 °C | 0 °C ... +40 °C
შენახვის ტემპერატურა | –20 °C … +70 °C | –20 °C … +70 °C | –20 °C … +70 °C
ექსპლუატაციის მაქს. სიმაღლე ზღვის დონიდან | 2000 მ | 2000 მ | 2000 მ
მაქს. შედარებითი ტენიანობა. | 90 % | 90 % | 90 %
დაბინძურების ხარისხი IEC 61010-1-ის შესაბამისად | 2D) | 2D) | 2D)
ლაზერის კლასი | 2 | 3R | 3R
ლაზერის ტიპი | 635 ნმ, < 1 მვტ | 635 ნმ, < 5 მვტ | 532 ნმ, < 5 მვტ
ცდომილება | 0,4 მრად (სრული კუთხე) | 0,4 მრად (სრული კუთხე) | 0,4 მრად (სრული კუთხე)
ბუდე შტატივის ქვეშ ჰორიზონტ | 5/8"-11 | 5/8"-11 | 5/8"-11
ბატარეები (ტუტე) | 2 × 1,5 ვ LR20 (D) | 2 × 1,5 ვ LR20 (D) | 2 × 1,5 ვ LR20 (D)
მასა EPTA-Procedure 01:2014 თანახმად | 1,8 კგ | 1,8 კგ | 1,8 კგ
ზომები (სიგრძე x სიგანე x სიმაღლე) | 190 × 180 × 170 მმ | 190 × 180 × 170 მმ | 190 × 180 × 170 მმ
დაცვის დონე | IP 54 (მტვრის და წყლის შხეფებისგან დაცვა) | IP 54 (მტვრის და წყლის შხეფებისგან დაცვა) | IP 54 (მტვრის და წყლის შხეფებისგან დაცვა)

A)

  25 °C-ზე

B)

  ნიველირის სამუშაო დიაპაზონი შეიძლება შემცირდეს არახელსაყრელი გარემო პირობების გამო (მაგალითად, მზის სხივების პირდაპირი ზემოქმედების გამო).

C)

  ღერძების სიგრძეზე

D)

  ჩვეულებრივად, არის მხოლოდ არაგამტარი დაბინძურება. მაგრამ, როგორც წესი, წარმოიქმნება კონდენსაციით გამოწვეული დროებითი გამტარობა.

საზომი ხელსაწყოს ცალსახი იდენტიფიკაცია შესაძლებელია საქარხნო ფირფიტაზე მითითებული სერიული ნომრით (16).

დისტანციური მართვის პულტი | RC 1
--- | ---
სასაქონლო ნომერი | ‎3 601 K69 9..‎‎‎‎
სამუშაო დიაპაზონიA) | 30 მ
სამუშაო ტემპერატურა | −10 °C ... +50 °C
შენახვის ტემპერატურა | –20 °C … +70 °C
ექსპლუატაციის მაქს. სიმაღლე ზღვის დონიდან | 2000 მ
მაქს. შედარებითი ტენიანობა. | 90 %
დაბინძურების ხარისხი IEC 61010-1-ის შესაბამისად | 2B)
აკუმულატორი | 1 × 1,5 ვ LR6 (AA)
მასა EPTA-Procedure 01:2014 თანახმად | 0,07 კგ

A)

  ნიველირის სამუშაო დიაპაზონი შეიძლება შემცირდეს არახელსაყრელი გარემო პირობების გამო (მაგალითად, მზის სხივების პირდაპირი ზემოქმედების გამო).

B)

  ჩვეულებრივად, არის მხოლოდ არაგამტარი დაბინძურება. მაგრამ, როგორც წესი, წარმოიქმნება კონდენსაციით გამოწვეული დროებითი გამტარობა.

დისტანციური მართვის პულტის ზუსტი იდენტიფიკაცია შესაძლებელია სერიული ნომრით (27) ქარხნულ ფირფიტაზე.