# Date tehnice

Nivelă laser rotativă | GRL 250 HV | GRL 300 HV | GRL 300 HVG
--- | --- | --- | ---
Număr de identificare | ‎3 601 K61 6..‎‎‎‎ | ‎3 601 K61 5..‎‎‎‎ | ‎3 601 K61 7..‎‎‎‎
Domeniu de lucru (rază)A)B)
fără receptor laser, aproximativ | 30 m | 30 m | 50 m
cu receptor laser, aproximativ | 0,5−125 m | 0,5−150 m | 0,5−150 m
Precizie de nivelare la o distanţă de 30 mA)C) | ±3 mm | ±3 mm | ±3 mm
Domeniu normal de autonivelare | ±8% (±4,6°) | ±8% (±4,6°) | ±8% (±4,6°)
Timp normal de nivelare | 15 s | 15 s | 15 s
Viteză de rotaţie | 150/300/600 rot/min | 150/300/600 rot/min | 150/300/600 rot/min
Unghi de deschidere pentru modul cu linii | 10/25/50° | 10/25/50° | 10/25/50°
Temperatură de funcţionare | −10 °C … +50 °C | −10 °C … +50 °C | 0 °C … +40 °C
Temperatură de depozitare | −20 °C … +70 °C | −20 °C … +70 °C | −20 °C … +70 °C
Înălţimea maximă de lucru deasupra înălţimii de referinţă | 2000 m | 2000 m | 2000 m
Umiditatea atmosferică relativă maximă | 90% | 90% | 90%
Gradul de murdărie conform IEC 61010-1 | 2D) | 2D) | 2D)
Clasa laser | 2 | 3R | 3R
Tip laser | 635 nm, < 1 mW | 635 nm, < 5 mW | 532 nm, < 5 mW
Divergenţă | 0,4 mrad (unghi de 360 de grade) | 0,4 mrad (unghi de 360 de grade) | 0,4 mrad (unghi de 360 de grade)
Orificiu de prindere pe stativ, orizontal | 5/8"–11 | 5/8"–11 | 5/8"–11
Baterii (alcaline cu mangan) | 2 × 1,5 V LR20 (D) | 2 × 1,5 V LR20 (D) | 2 × 1,5 V LR20 (D)
Greutate conform EPTA-Procedure 01:2014 | 1,8 kg | 1,8 kg | 1,8 kg
Dimensiuni (lungime × lăţime × înălţime) | 190 × 180 × 170 mm | 190 × 180 × 170 mm | 190 × 180 × 170 mm
Tip de protecţie | IP54 (protecţie împotriva prafului şi a stropilor de apă) | IP54 (protecţie împotriva prafului şi a stropilor de apă) | IP54 (protecţie împotriva prafului şi a stropilor de apă)

A)

  la 25 °C

B)

  Zona de lucru poate fi limitată din cauza condiţiilor de mediu nefavorabile (de exemplu, expunerea directă la radiaţii solare).

C)

  de‑a lungul axelor

D)

  Acesta se soldează numai cu producerea de reziduuri neconductive, deşi, ocazional, se poate produce o conductivitate temporară din cauza formări de condens.

Pentru identificarea clară a aparatului dumneavoastră de măsură este necesar numărul de serie (16) de pe plăcuţa cu date tehnice.

Telecomandă | RC 1
--- | ---
Număr de identificare | ‎3 601 K69 9..‎‎‎‎
Domeniu de lucruA) | 30 m
Temperatură de funcţionare | −10 °C … +50 °C
Temperatură de depozitare | −20 °C … +70 °C
Înălţimea maximă de lucru deasupra înălţimii de referinţă | 2000 m
Umiditatea atmosferică relativă maximă | 90%
Gradul de murdărie conform IEC 61010-1 | 2B)
Baterie | 1 × 1,5 V LR6 (AA)
Greutate conform EPTA-Procedure 01:2014 | 0,07 kg

A)

  Zona de lucru poate fi limitată din cauza condiţiilor de mediu nefavorabile (de exemplu, expunerea directă la radiaţii solare).

B)

  Acesta se soldează numai cu producerea de reziduuri neconductive, deşi, ocazional, se poate produce o conductivitate temporară din cauza formări de condens.

Pentru identificarea clară a telecomenzii, este necesar numărul de serie (27) de pe plăcuţa cu date tehnice.