# ローテティングレーザーの表示について

| レーザー光 | レーザー光の回転 |  |  |
--- | --- | --- | --- | --- | ---
緑 | 赤 | 緑 | 赤 | 赤
電源を入れる（セルフテスト1秒） |  |  | ● |  |  | ● | ●
整準または再整準 | 2回/秒 | ○ | 2回/秒 |  |  |  |
整準完了／使用可能状態 | ● | ● | ● |  |  |  |
自動補正範囲を超えた場合 | 2回/秒 | ○ |  | ● |  |  |
衝撃警告機能オン |  |  |  |  | ● |  |
衝撃警告機能の作動 | 2回/秒 | ○ |  |  |  | 2回/秒 |
バッテリーの電圧が2時間動作するほどもたない場合 |  |  |  |  |  |  | 2回/秒
電池が完全に消耗している | ○ | ○ |  |  |  |  | ●

●：連続動作

2回/秒：点滅頻度（例：1秒に2回）

○：機能が停止する