# Mise en service de la télécommande

Le fait d’appuyer sur les touches de commande risque de déstabiliser l’appareil de mesure et de provoquer un arrêt momentané de la rotation. Cela peut évité par l’utilisation de la télécommande.

Tant que la pile insérée dispose d’une tension suffisante, la télécommande reste opérationnelle.

Positionnez l’appareil de mesure de manière à ce que les signaux émis par la télécommande puissent atteindre directement l’un des capteurs (7). Si la télécommande ne peut pas être orientée directement vers un capteur, sa portée s’en trouve réduite. Mais il est alors possible d’augmenter la portée en jouant sur la réflexion du signal (p. ex. sur des murs).

Après avoir actionné l’une des touches de la télécommande, l’allumage de la LED (25) indique qu’un signal a été émis.

Il n’est pas possible de mettre en marche/d’arrêter le laser rotatif avec la télécommande.