# Vue d’ensemble des affichages du laser rotatif

| Faisceau laser | Rotation du faisceau laser |  |  |
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Vert | Rouge | Vert | Rouge | Rouge
Mise en marche de l’appareil de mesure (autotest de 1 s) |  |  | ● |  |  | ● | ●
Mise à niveau ou recalage | 2×/s | ○ | 2×/s |  |  |  |
Appareil de mesure à niveau/prêt | ● | ● | ● |  |  |  |
Plage d’autocalage dépassée | 2×/s | ○ |  | ● |  |  |
Avertissement de chocs activé |  |  |  |  | ● |  |
L’avertissement de chocs s’est déclenché | 2×/s | ○ |  |  |  | 2×/s |
Tension des piles laisse une autonomie ≤ 2 h |  |  |  |  |  |  | 2×/s
Piles déchargées | ○ | ○ |  |  |  |  | ●

● : allumage en continu

2×/s : fréquence de clignotement (p. ex. 2 fois par seconde)

○ : Fonction désactivée