# Prezentare generală a indicatoarelor nivelei laser rotative

| Fascicul laser | Rotirea fasciculului laser |  |  |
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Verde | Roşu | Verde | Roşu | Roşu
Conectarea aparatului de măsură (autotestare de 1 secundă) |  |  | ● |  |  | ● | ●
Nivelare sau renivelare | 2×/s | ○ | 2×/s |  |  |  |
Aparat de măsură nivelat/pregătit pentru funcţionare | ● | ● | ● |  |  |  |
Domeniu de autonivelare depăşit | 2×/s | ○ |  | ● |  |  |
Avertizare privind şocurile activată |  |  |  |  | ● |  |
Avertizare privind şocurile declanşată | 2×/s | ○ |  |  |  | 2×/s |
Tensiunea bateriei pentru o funcţionare ≤ 2 ore |  |  |  |  |  |  | 2×/s
Baterii descărcate | ○ | ○ |  |  |  |  | ●

●: Funcţionare continuă

2×/s: Frecvenţă de aprindere intermitentă (de exemplu, de două ori pe secundă)

○: Funcţie oprită