# Praca

- Urządzenie pomiarowe oraz pilot należy chronić przed wilgocią i bez‌pośrednim nasłonecznieniem.

- Urządzenia pomiarowego oraz pilota nie należy narażać na ekstremalnie wysokie lub niskie temperatury, a także na wahania temperatury. Nie należy ich na przykład pozostawiać przez dłuższy czas w samochodzie. W sytuacjach, w których urządzenie pomiarowe oraz pilot poddane były większym wahaniom temperatury, należy przed przystąpieniem do ich użytkowania odczekać, aż powrócą one do normalnej temperatury. Przed przystąpieniem do dalszej pracy z urządzeniem pomiarowym należy zawsze sprawdzić dokładność urządzenia pomiarowego, korzystając z instrukcji zamieszczonej w rozdziale zob. Sprawdzanie dokładności pomiarowej urządzenia pomiarowego.
  Ekstremalnie wyso‌kie lub niskie temperatury, a także silne wahania temperatury mogą mieć negatywny wpływ na precyzję urządzenia pomiarowego.

- Urządzenie pomiarowe należy chronić przed silnymi uderzeniami oraz przed upuszczeniem. W przypadku silnego oddziaływania na urządzenie pomiarowe, należy przed dalszą pracą przeprowadzić kontrolę dokładności zob. Sprawdzanie dokładności pomiarowej urządzenia pomiarowego.

Pierwsze uruchomienie pilota
Pierwsze uruchomienie lasera obrotowego
Tryby pracy
Funkcje
Funkcja automatycznej niwelacji
Sprawdzanie dokładności pomiarowej urządzenia pomiarowego
Wskazówki dotyczące pracy
Przykłady zastosowań
Przegląd wskazań lasera obrotowego