# Tổng quan các hiển thị laser xoay

| Luồng laser | Xoay tia laser |  |  |
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Màu xanh lá | màu đỏ | Màu xanh lá | màu đỏ | màu đỏ
Mở máy dụng cụ đo (tự kiểm soát 1 s) |  |  | ● |  |  | ● | ●
Cân bằng hoặc cân bằng lại | 2×/s | ○ | 2×/s |  |  |  |
Dụng cụ đo được cân bằng/sẵn sàng vận hành | ● | ● | ● |  |  |  |
Phạm vi tự cân mực thủy chuẩn vượt quá | 2×/s | ○ |  | ● |  |  |
Cảnh báo va chạm được kích hoạt |  |  |  |  | ● |  |
Sự cảnh báo va chạm khởi hoạt | 2×/s | ○ |  |  |  | 2×/s |
Điện áp ắc quy để vận hành ≤ 2 h |  |  |  |  |  |  | 2×/s
Hết pin | ○ | ○ |  |  |  |  | ●

●: Chế độ vận hành liên tục

2×/s: Tần số nhấp nháy (ví dụ hai lần trong một giây)

○: Chức năng dừng