# Übersicht der Rotationslaser-Anzeigen

| Laserstrahl | Rotation des Laserstrahls |  |  |
--- | --- | --- | --- | --- | ---
grün | rot | grün | rot | rot
Messwerkzeug einschalten (1 s Selbsttest) |  |  | ● |  |  | ● | ●
Ein- oder Nachnivellierung | 2×/s | ○ | 2×/s |  |  |  |
Messwerkzeug einnivelliert/betriebsbereit | ● | ● | ● |  |  |  |
Selbstnivellierbereich überschritten | 2×/s | ○ |  | ● |  |  |
Schockwarnung aktiviert |  |  |  |  | ● |  |
Schockwarnung ausgelöst | 2×/s | ○ |  |  |  | 2×/s |
Batteriespannung für ≤ 2 h Betrieb |  |  |  |  |  |  | 2×/s
Batterien leer | ○ | ○ |  |  |  |  | ●

●: Dauerbetrieb

2×/s: Blinkfrequenz (z.B. zweimal in einer Sekunde)

○: Funktion gestoppt