# Techniniai duomenys

Rotacinis lazeris | GRL 250 HV | GRL 300 HV | GRL 300 HVG
--- | --- | --- | ---
Gaminio numeris | ‎3 601 K61 6..‎‎‎‎ | ‎3 601 K61 5..‎‎‎‎ | ‎3 601 K61 7..‎‎‎‎
Veikimo nuotolis (spindulys)A)B)
be lazerio spindulio imtuvo apie | 30 m | 30 m | 50 m
su lazerio spindulio imtuvu apie | 0,5–125 m | 0,5–150 m | 0,5–150 m
Niveliavimo tikslumas 30 m atstumuA)C) | ±3 mm | ±3 mm | ±3 mm
Tipinis savaiminio susiniveliavimo diapazonas | ±8 % (±4,6°) | ±8 % (±4,6°) | ±8 % (±4,6°)
Horizonto suradimo laikas tipiniu atveju | 15 s | 15 s | 15 s
Spindulio sukimosi greitis | 150/300/600 min–1 | 150/300/600 min–1 | 150/300/600 min–1
Lazerio sklidimo kampas veikiant linijiniu režimu | 10/25/50° | 10/25/50° | 10/25/50°
Darbinė temperatūra | –10 °C … +50 °C | –10 °C … +50 °C | 0 °C … +40 °C
Sandėliavimo temperatūra | –20 °C … +70 °C | –20 °C … +70 °C | –20 °C … +70 °C
Maks. eksploatavimo aukštis virš bazinio aukščio | 2000 m | 2000 m | 2000 m
Maks. santykinis oro drėgnis | 90 % | 90 % | 90 %
Užterštumo laipsnis pagal IEC 61010-1 | 2D) | 2D) | 2D)
Lazerio klasė | 2 | 3R | 3R
Lazerio tipas | 635 nm, < 1 mW | 635 nm, < 5 mW | 532 nm, < 5 mW
Divergencija | 0,4 mrad (visas kampas) | 0,4 mrad (visas kampas) | 0,4 mrad (visas kampas)
Sriegis prietaisui prie stovo horizontaliai tvirtinti | 5/8"–11 | 5/8"–11 | 5/8"–11
Baterijos (šarminės mangano) | 2 × 1,5 V LR20 (D) | 2 × 1,5 V LR20 (D) | 2 × 1,5 V LR20 (D)
Svoris pagal „EPTA-Procedure 01:2014“ | 1,8 kg | 1,8 kg | 1,8 kg
Matmenys (ilgis × plotis × aukštis) | 190 × 180 × 170 mm | 190 × 180 × 170 mm | 190 × 180 × 170 mm
Apsaugos tipas | IP54 (apsauga nuo dulkių ir vandens purslų) | IP54 (apsauga nuo dulkių ir vandens purslų) | IP54 (apsauga nuo dulkių ir vandens purslų)

A)

  esant 25 °C

B)

  Esant nepalankioms aplinkos sąlygoms (pvz., tiesiogiai šviečiant saulei), veikimo nuotolis gali sumažėti.

C)

  išilgai ašių

D)

  Atsiranda tik nelaidžių nešvarumų, tačiau galima tikėtis aprasojimo sukelto laikino laidumo.

Firminėje lentelėje esantis gaminio numeris (16) yra skirtas jūsų matavimo prietaisui vienareikšmiškai identifikuoti.

Nuotolinio valdymo pultelis | RC 1
--- | ---
Gaminio numeris | ‎3 601 K69 9..‎‎‎‎
Veikimo nuotolisA) | 30 m
Darbinė temperatūra | –10 °C … +50 °C
Sandėliavimo temperatūra | –20 °C … +70 °C
Maks. eksploatavimo aukštis virš bazinio aukščio | 2000 m
Maks. santykinis oro drėgnis | 90 %
Užterštumo laipsnis pagal IEC 61010-1 | 2B)
Baterija | 1 × 1,5 V LR6 (AA)
Svoris pagal „EPTA-Procedure 01:2014“ | 0,07 kg

A)

  Esant nepalankioms aplinkos sąlygoms (pvz., tiesiogiai šviečiant saulei), veikimo nuotolis gali sumažėti.

B)

  Atsiranda tik nelaidžių nešvarumų, tačiau galima tikėtis aprasojimo sukelto laikino laidumo.

Firminėje lentelėje esantis serijos numeris (27) yra skirtas jūsų nuotolinio valdymo pulteliui vienareikšmiškai identifikuoti.