# Provoz

- Chraňte měřicí přístroj a dálkové ovládání před vlhkem a přímým slunečním zářením.

- Nevystavujte měřicí přístroj a dálkové ovládání extrémním teplotám nebo kolísání teplot. Nenechávejte ho např. delší dobu ležet v autě. Měřicí přístroj a dálkové ovládání nechte v případě větších teplotních výkyvů před uvedením do provozu nejprve vyrovnat teplotu. Před další prací s měřicím přístrojem proveďte vždy kontrolu přesnosti pomocí funkce viz Kontrola přesnosti měřicího přístroje.
  Při extrémních teplotách nebo teplotních výkyvech může být omezena přesnost přístroje.

- Chraňte měřicí přístroj před prudkými nárazy nebo pádem. Pokud byl měřicí přístroj vystavený působení silných vnějších vlivů, měli byste před další prací provést kontrolu přesnosti viz Kontrola přesnosti měřicího přístroje.

Uvedení dálkového ovládání do provozu
Uvedení rotačního laseru do provozu
Druhy provozu
Funkce
Automatická nivelace
Kontrola přesnosti měřicího přístroje
Pracovní pokyny
Příklady práce
Přehled ukazatelů rotačního laseru