# Datos técnicos

Láser de rotación | GRL 250 HV | GRL 300 HV | GRL 300 HVG
--- | --- | --- | ---
Número de artículo | ‎3 601 K61 6..‎‎‎‎ | ‎3 601 K61 5..‎‎‎‎ | ‎3 601 K61 7..‎‎‎‎
Alcance (radio)A)B)
sin receptor láser aprox. | 30 m | 30 m | 50 m
con receptor láser aprox. | 0,5–125 m | 0,5–150 m | 0,5–150 m
Precisión de nivelación a 30 m de distanciaA)C) | ±3 mm | ±3 mm | ±3 mm
Margen de autonivelación, típico | ±8 % (±4,6°) | ±8 % (±4,6°) | ±8 % (±4,6°)
Tiempo de nivelación, típico | 15 s | 15 s | 15 s
Velocidad de rotación | 150/300/600 min-1 | 150/300/600 min-1 | 150/300/600 min-1
Ángulo de apertura para funcionamiento de línea | 10/25/50° | 10/25/50° | 10/25/50°
Temperatura de servicio | –10 °C … +50 °C | –10 °C … +50 °C | 0 °C … +40 °C
Temperatura de ‌almacenamiento | –20 °C … +70 °C | –20 °C … +70 °C | –20 °C … +70 °C
Altura de aplicación máx. sobre la altura de referencia | 2000 m | 2000 m | 2000 m
Humedad relativa del aire máx. | 90 % | 90 % | 90 %
Grado de contaminación según IEC 61010-1 | 2D) | 2D) | 2D)
Clase de láser | 2 | 3R | 3R
Tipo de láser | 635 nm, < 1 mW | 635 nm, < 5 mW | 532 nm, < 5 mW
Divergencia | 0,4 mrad (ángulo completo) | 0,4 mrad (ángulo completo) | 0,4 mrad (ángulo completo)
Montaje de trípode horizontal | 5/8"-11 | 5/8"-11 | 5/8"-11
Pilas (alcalinas-manganeso) | 2 × 1,5 V LR20 (D) | 2 × 1,5 V LR20 (D) | 2 × 1,5 V LR20 (D)
Peso según ‌EPTA-Procedure 01:2014 | 1,8 kg | 1,8 kg | 1,8 kg
Medidas (longitud × ancho × altura) | 190 × 180 × 170 mm | 190 × 180 × 170 mm | 190 × 180 × 170 mm
Grado de protección | IP54 (protegido contra polvo y salpicaduras de agua) | IP54 (protegido contra polvo y salpicaduras de agua) | IP54 (protegido contra polvo y salpicaduras de agua)

A)

  con 25 °C

B)

  La zona de trabajo puede reducirse con condiciones del entorno adversas (p. ej. irradiación solar directa).

C)

  a lo largo de los ejes

D)

  Sólo se produce un ensuciamiento no conductor, sin embargo ocasionalmente se espera una conductividad temporal causada por la condensación.

Para la identificación unívoca de su aparato de medición sirve el número de referencia (16) en la placa de características.

Mando a distancia | RC 1
--- | ---
Número de artículo | ‎3 601 K69 9..‎‎‎‎
Área de trabajoA) | 30 m
Temperatura de servicio | –10 °C … +50 °C
Temperatura de ‌almacenamiento | –20 °C … +70 °C
Altura de aplicación máx. sobre la altura de referencia | 2000 m
Humedad relativa del aire máx. | 90 %
Grado de contaminación según IEC 61010-1 | 2B)
Pila | 1 × 1,5 V LR6 (AA)
Peso según ‌EPTA-Procedure 01:2014 | 0,07 kg

A)

  La zona de trabajo puede reducirse con condiciones del entorno adversas (p. ej. irradiación solar directa).

B)

  Sólo se produce un ensuciamiento no conductor, sin embargo ocasionalmente se espera una conductividad temporal causada por la condensación.

Para la identificación unívoca de su mando a distancia sirve el número de serie (27) en la placa de características.