# Pyörivän laserin merkkivalojen/näyttöjen katsaus

| Lasersäde | Lasersäteen pyörintä |  |  |
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Vihreä | Punainen | Vihreä | Punainen | Punainen
Mittalaitteen käynnistys (1 s itsetesti) |  |  | ● |  |  | ● | ●
Tasaus tai jälkitasaus | 2×/s | ○ | 2×/s |  |  |  |
Mittalaite tasattu/käyttövalmis | ● | ● | ● |  |  |  |
Itsetasausalue ylitetty | 2×/s | ○ |  | ● |  |  |
Tärähdysvaroitustoiminto aktivoitu |  |  |  |  | ● |  |
Tärähdysvaroitustoiminto laukaistu | 2×/s | ○ |  |  |  | 2×/s |
Paristojen jännite ≤ 2 h käyttöajalle |  |  |  |  |  |  | 2×/s
Paristot tyhjiä | ○ | ○ |  |  |  |  | ●

●: Jatkuva käyttö

2×/s: vilkkumistaajuus (esim. kaksi kertaa sekunnissa)

○: Toiminto pysäytetty