# Abgebildete Komponenten

Die Nummerierung der abgebildeten Komponenten bezieht sich auf die Darstellung von Messwerkzeug und Fernbedienung auf den Grafikseiten.

##

(1) | Anzeige Schockwarnungsfunktion
(2) | Taste Schockwarnung
(3) | Statusanzeige
(4) | Ein-/Aus-Taste
(5) | Taste Rotationsbetrieb
(6) | variabler Laserstrahl
(7) | Sensor für Fernbedienung
(8) | Austrittsöffnung Laserstrahlung
(9) | Lotpunkt nach oben
(10) | Rotationskopf
(11) | Taste Linienbetrieb
(12) | Batteriewarnung
(13) | Batteriefach
(14) | Arretierung des Batteriefachs
(15) | Stativaufnahme 5/8"
(16) | Seriennummer
(17) | Laser-Warnschild
(18) | Warnschild Laser-Austrittsöffnung (GRL 300 HV/GRL 300 HVG)

##

(19) | Fernbedienung
(20) | Taste Rotationsbetrieb
(21) | Taste Linienbetrieb
(22) | Taste Reset Schockwarnung
(23) | Taste Drehen im Uhrzeigersinn
(24) | Taste Drehen gegen den Uhrzeigersinn
(25) | Signalsendungsanzeige
(26) | Austrittsöffnung Infrarotstrahlung
(27) | Seriennummer
(28) | Arretierung des Batteriefachdeckels
(29) | Batteriefachdeckel

##

(30) | LaserempfängerA)
(31) | MesslatteA)
(32) | StativA)
(33) | Befestigungsschraube der WandhalterungA)
(34) | Befestigungslöcher der WandhalterungA)
(35) | 5/8"-Stativaufnahme der WandhalterungA)
(36) | Wandhalterung/AusrichteinheitA)
(37) | Schraube an der AusrichteinheitA)
(38) | 5/8"-Schraube der WandhalterungA)
(39) | MagnetA)
(40) | Laser-SichtbrilleA)
(41) | Laser-ZieltafelA)
(42) | KofferA)

A)

  Abgebildetes oder beschriebenes Zubehör gehört nicht zum Standard-Lieferumfang. Das vollständige Zubehör finden Sie in unserem Zubehörprogramm.