# Ilustrasi komponen

Penomoran dari bagian-bagian perkakas yang digambarkan mengacu pada gambar alat pengukur dan remote control pada halaman grafik.

##

(1) | Indikator fungsi peringatan guncangan
(2) | Tombol peringatan guncangan
(3) | Indikator status
(4) | Tombol on/off
(5) | Tombol mode rotasi
(6) | Sinar laser variabel
(7) | Sensor untuk remote control
(8) | Outlet sinar laser
(9) | Titik tegak lurus ke atas
(10) | Kepala rotasi
(11) | Tombol mode garis
(12) | Peringatan baterai
(13) | Kompartemen baterai
(14) | Penguncian kompartemen baterai
(15) | Dudukan tripod 5/8"
(16) | Nomor seri
(17) | Label peringatan laser
(18) | Label peringatan outlet laser (GRL 300 HV/GRL 300 HVG)

##

(19) | Remote control
(20) | Tombol mode rotasi
(21) | Tombol mode garis
(22) | Tombol reset peringatan guncangan
(23) | Tombol untuk memutar searah jarum jam
(24) | Tombol untuk memutar berlawanan arah jarum jam
(25) | Indikator transmisi sinyal
(26) | Outlet radiasi inframerah
(27) | Nomor seri
(28) | Pengunci tutup kompartemen baterai
(29) | Tutup kompartemen baterai

##

(30) | Penerima laserA)
(31) | PenggarisA)
(32) | TripodA)
(33) | Sekrup pengencang penahan dindingA)
(34) | Lubang pemasangan penahan dindingA)
(35) | Dudukan tripod 5/8" pada penahan dindingA)
(36) | Penahan dinding/unit penyejajaranA)
(37) | Sekrup pada unit penyejajaranA)
(38) | Sekrup 5/8" pada penahan dindingA)
(39) | MagnetA)
(40) | Kacamata laserA)
(41) | Reflektor sinar laserA)
(42) | KoperA)

A)

  Aksesori yang digambarkan atau yang dijelaskan tidak termasuk dalam lingkup pengiriman standar. Semua aksesori yang ada dapat ditemukan dalam program aksesori kami.