# Работа с инструментом

- Защищайте измерительный инструмент и пульт дистанционного управления от влаги и прямых солнечных лучей.

- Не подвергайте измерительный инструмент и пульт дистанционного управления воздействию экстремальных температур и температурных перепадов. Не оставляйте, например, их на длительное время в автомобиле. При значительных колебаниях температуры дайте измерительному инструменту и пульту дистанционного управления перед включением сначала стабилизировать температуру, прежде чем включать их. Прежде чем продолжать работать с измерительным инструментом, всегда выполняйте проверку его точности см. Контроль точности измерительного инструмента.
  Экстремальные температуры и температурные перепады могут отрицательно влиять на точность измерительного инструмента.

- Избегайте сильных толчков и падения измерительного инструмента. После сильных внешних воздействий на измерительный инструмент рекомендуется проверить его точность, прежде чем продолжать работать с инструментом см. Контроль точности измерительного инструмента.

Запуск пульта дистанционного управления в эксплуатацию
Начало работы со строительным лазером
Режимы работы
Функции
Автоматическое нивелирование
Контроль точности измерительного инструмента
Указания по применению
Примеры возможных видов работы
Обзор индикаторов ротационного лазерного нивелира