# Käyttö

- Suojaa mittaustyökalu ja kaukosäädin kosteudelta ja suoralta auringonpaisteelta.

- Älä altista mittalaitetta ja kaukosäädintä erittäin korkeille/matalille lämpötiloille tai suurille lämpötilavaihteluille. Älä jätä laitteita esim. pitkäksi ajaksi autoon. Anna mittalaitteen ja kaukosäätimen lämpötilan tasoittua ennen kuin otat ne käyttöön suurten lämpötilavaihteluiden jälkeen. Suorita aina tarkkuuden tarkistus ennen mittalaitteen käytön jatkamista katso Mittaustyökalun tarkkuuden tarkistus.
  Äärimmäiset lämpötilat tai lämpötilavaihtelut saattavat heikentää mittalaitteen tarkkuutta.

- Älä altista mittaustyökalua koville iskuille tai putoamiselle. Jos mittaustyökaluun on kohdistunut kovia iskuja, sille täytyy tehdä aina tarkkuuden tarkistus katso Mittaustyökalun tarkkuuden tarkistus.

Kaukosäätimen käyttöönotto
Pyörivän laserin käyttöönotto
Käyttötavat
Toiminnot
Tasausautomatiikka
Mittaustyökalun tarkkuuden tarkistus
Työskentelyohjeita
Käyttöesimerkkejä
Pyörivän laserin merkkivalojen/näyttöjen katsaus