# Dati tecnici

Livella laser rotante | GRL 250 HV | GRL 300 HV | GRL 300 HVG
--- | --- | --- | ---
Codice prodotto | ‎3 601 K61 6..‎‎‎‎ | ‎3 601 K61 5..‎‎‎‎ | ‎3 601 K61 7..‎‎‎‎
Raggio d’azioneA)B)
senza ricevitore laser circa | 30 m | 30 m | 50 m
con ricevitore laser circa | 0,5–125 m | 0,5–150 m | 0,5–150 m
Precisione di livellamento per 30 m di distanzaA)C) | ±3 mm | ±3 mm | ±3 mm
Campo di autolivellamento tipico | ±8% (±4,6°) | ±8% (±4,6°) | ±8% (±4,6°)
Tempo di livellamento tipico | 15 s | 15 s | 15 s
Velocità di rotazione | 150/300/600 giri/min | 150/300/600 giri/min | 150/300/600 giri/min
Angolo di apertura per modalità a linee | 10/25/50° | 10/25/50° | 10/25/50°
Temperatura di funzionamento | –10 °C … +50 °C | –10 °C … +50 °C | 0 °C … +40 °C
Temperatura di magazzinaggio | –20 °C … +70 °C | –20 °C … +70 °C | –20 °C … +70 °C
Altitudine d’impiego max. sul livello del mare | 2000 m | 2000 m | 2000 m
Umidità atmosferica relativa max. | 90% | 90% | 90%
Grado di contaminazione secondo IEC 61010-1 | 2D) | 2D) | 2D)
Classe laser | 2 | 3R | 3R
Tipo di laser | 635 nm, < 1 mW | 635 nm, < 5 mW | 532 nm, < 5 mW
Divergenza | 0,4 mrad (angolo giro) | 0,4 mrad (angolo giro) | 0,4 mrad (angolo giro)
Attacco treppiede orizzontale | 5/8"-11 | 5/8"-11 | 5/8"-11
Pile (alcaline al manganese) | 2 × 1,5 V LR20 (D) | 2 × 1,5 V LR20 (D) | 2 × 1,5 V LR20 (D)
Peso secondo EPTA-Procedure 01:2014 | 1,8 kg | 1,8 kg | 1,8 kg
Dimensioni (lunghezza × larghezza × altezza) | 190 × 180 × 170 mm | 190 × 180 × 170 mm | 190 × 180 × 170 mm
Grado di protezione | IP54 (protezione contro la polvere e gli schizzi d’acqua) | IP54 (protezione contro la polvere e gli schizzi d’acqua) | IP54 (protezione contro la polvere e gli schizzi d’acqua)

A)

  con 25 °C

B)

  In caso di condizioni ambientali sfavorevoli (ad es. irradiazione solare diretta), il raggio d’azione potrà risultare ridotto.

C)

  lungo gli assi

D)

  Presenza esclusivamente di contaminazioni non conduttive, ma che, in alcune occasioni, possono essere rese temporaneamente conduttive dalla condensa.

Per un’identificazione univoca dello strumento di misura, consultare il numero di serie (16) riportato sulla targhetta identificativa.

Telecomando | RC 1
--- | ---
Codice prodotto | ‎3 601 K69 9..‎‎‎‎
Raggio d’azioneA) | 30 m
Temperatura di funzionamento | –10 °C … +50 °C
Temperatura di magazzinaggio | –20 °C … +70 °C
Altitudine d’impiego max. sul livello del mare | 2000 m
Umidità atmosferica relativa max. | 90%
Grado di contaminazione secondo IEC 61010-1 | 2B)
Pila | 1 × 1,5 V LR6 (AA)
Peso secondo EPTA-Procedure 01:2014 | 0,07 kg

A)

  In caso di condizioni ambientali sfavorevoli (ad es. irradiazione solare diretta), il raggio d’azione potrà risultare ridotto.

B)

  Presenza esclusivamente di contaminazioni non conduttive, ma che, in alcune occasioni, possono essere rese temporaneamente conduttive dalla condensa.

Per un’identificazione univoca del telecomando, consultare il numero di serie (27) riportato sulla targhetta identificativa.