# Oversigt over rotationslaserens visninger

| Laserstråle | Rotation af laserstrålen |  |  |
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Grøn | Rød | Grøn | Rød | Rød
Tænd måleværktøjet (selvtest i 1 sekund) |  |  | ● |  |  | ● | ●
Ind- eller efternivellering | 2×/s | ○ | 2×/s |  |  |  |
Måleværktøj indnivelleret/driftsklar | ● | ● | ● |  |  |  |
Selvnivelleringsområde overskredet | 2×/s | ○ |  | ● |  |  |
Stødadvarsel aktiveret |  |  |  |  | ● |  |
Stødadvarsel udløst | 2×/s | ○ |  |  |  | 2×/s |
Batterispænding for ≤ 2 timers drift |  |  |  |  |  |  | 2×/s
Batterier afladede | ○ | ○ |  |  |  |  | ●

●: Konstant drift

2×/s: blinkefrekvens (f.eks. to gange på ét sekund)

○: Funktion standset