# Изобразени елементи

Номерирането на изобразените компоненти се отнася до изображението на измервателния уред и дистанционното управление на графичните страници.

##

(1) | Индикация функция предупреждение удар
(2) | Бутон за предупреждение за удар
(3) | Индикация на статуса
(4) | Пусков прекъсвач
(5) | Бутон ротационен режим
(6) | Движещ се лазерен лъч
(7) | Сензор за дистанционно управление
(8) | Отвор за изходящия лазерен лъч
(9) | Отвес нагоре
(10) | Въртяща се глава
(11) | Бутон линеен режим
(12) | Символ за изтощени батерии
(13) | Гнездо за батериите
(14) | Застопоряване на гнездото за батерии
(15) | Гнездо за монтиране към статив 5/8"
(16) | Сериен номер
(17) | Предупредителна табелка за лазерния лъч
(18) | Предупредителна табелка изходен отвор на лазера (GRL 300 HV/GRL 300 HVG)

##

(19) | Дистанционно управление
(20) | Бутон ротационен режим
(21) | Бутон линеен режим
(22) | Бутон нулиране на предупреждение при удар
(23) | Бутон за завъртане по часовниковата стрелка
(24) | Бутон за завъртане обратно на часовниковата стрелка
(25) | Индикация изпращане на сигнал
(26) | Изходен отвор инфрачервено лъчение
(27) | Сериен номер
(28) | Застопоряване на капака на гнез‌дото за батерии
(29) | Капак на гнездото за батерии

##

(30) | Лазерен приемникA)
(31) | Измервателна летваA)
(32) | СтативA)
(33) | Крепежен винт на държача за стенаA)
(34) | Крепежни отвори на държача за стенаA)
(35) | 5/8" поставка на статив на държача за стенаA)
(36) | Държач за стена/изравнителен модулA)
(37) | Винт върху изравнителния модулA)
(38) | 5/8" винт на държача за стенаA)
(39) | МагнитA)
(40) | Лазерни очилаA)
(41) | Лазерна мерителна плочаA)
(42) | КуфарA)

A)

  Изобразените на фигурите и описаните допълнителни приспособления не са включени в стандартната окомплектовка на уреда. Изчерпателен списък на допълнителните приспособления можете да намерите съответно в каталога ни за допълнителни приспособления.