# Översikt över rotationslaserns indikeringar

| Laserstråle | Laserstrålens rotation |  |  |
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Grön | Röd | Grön | Röd | Röd
Slå på mätinstrumentet (1 sek självtest) |  |  | ● |  |  | ● | ●
Nivellering eller efternivellering | 2×/sek | ○ | 2×/sek |  |  |  |
Mätinstrumentet nivellerat/driftklart | ● | ● | ● |  |  |  |
Självnivelleringsintervallet har överskridits | 2×/sek | ○ |  | ● |  |  |
Stötvarning aktiverad |  |  |  |  | ● |  |
Stötvarning utlöst | 2×/sek | ○ |  |  |  | 2×/sek |
Batterispänning för ≤ 2 h drift |  |  |  |  |  |  | 2×/sek
Batterier tomma | ○ | ○ |  |  |  |  | ●

●: kontinuerlig drift

2×/sek: blinkfrekvens (t.ex. två gånger i sekunden)

○: funktion stoppad