# Ikhtisar indikator laser putar

| Sinar laser | Rotasi sinar laser |  |  |
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Hijau | Merah | Hijau | Merah | Merah
Menghidupkan alat ukur (1 detik uji otomatis) |  |  | ● |  |  | ● | ●
Perataan atau perataan ulang | 2×/s | ○ | 2×/s |  |  |  |
Alat ukur melakukan perataan/siap dioperasikan | ● | ● | ● |  |  |  |
Rentang perataan otomatis terlampaui | 2×/s | ○ |  | ● |  |  |
Peringatan guncangan aktif |  |  |  |  | ● |  |
Peringatan guncangan terpicu | 2×/s | ○ |  |  |  | 2×/s |
Tegangan baterai untuk pengoperasian ≤ 2 jam |  |  |  |  |  |  | 2×/s
Baterai kosong | ○ | ○ |  |  |  |  | ●

●: Pengoperasian secara kontinu

2×/s: Frekuensi kedipan (misalnya dua kali dalam satu detik)

○: Fungsi berhenti