# A forgó lézer kijelzéseinek áttekintése

| Lézersugár | A lézersugár forgása |  |  |
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Zöld | Piros | Zöld | Piros | Piros
A mérőműszer bekapcsolása (1 s önteszt) |  |  | ● |  |  | ● | ●
Szintezés vagy utánszintezés | 2×/s | ○ | 2×/s |  |  |  |
A mérőműszer szintezve van / üzemkész | ● | ● | ● |  |  |  |
Az önszintezési tartomány túllépve | 2×/s | ○ |  | ● |  |  |
Lökési figyelmeztetés aktiválva |  |  |  |  | ● |  |
Lökési figyelmeztetés kioldva | 2×/s | ○ |  |  |  | 2×/s |
AZ elem feszültsége ≤ 2 ó üzemre elegendő |  |  |  |  |  |  | 2×/s
Az elemek kiürültek | ○ | ○ |  |  |  |  | ●

●: folytonos üzem

2×/s: villogási frekvencia (például másodpercenként kétszer)

○: a funkció leállt