# Componentes ilustrados

A numeração dos componentes ilustrados refere-se à representação do instrumento de medição e do telecomando nas páginas de esquemas.

##

(1) | Indicador da função de aviso de choque
(2) | Tecla aviso de choque
(3) | Indicação de estado
(4) | Tecla de ligar/desligar
(5) | Tecla de funcionamento rotativo
(6) | Raio laser variável
(7) | Sensor para telecomando
(8) | Abertura para saída do raio laser
(9) | Ponto de prumo para cima
(10) | Cabeça rotativa
(11) | Tecla de funcionamento de linha
(12) | Aviso de pilhas
(13) | Compartimento das pilhas
(14) | Travamento do compartimento das pilhas
(15) | Suporte de tripé 5/8"
(16) | Número de série
(17) | Placa de advertência laser
(18) | Placa de advertência abertura de saída do laser (GRL 300 HV/GRL 300 HVG)

##

(19) | Telecomando
(20) | Tecla de funcionamento rotativo
(21) | Tecla de funcionamento de linha
(22) | Tecla reset aviso de choque
(23) | Tecla para rodar para a direita
(24) | Tecla para rodar para a esquerda
(25) | Indicação de emissão de sinal
(26) | Abertura para saída radiação infravermelha
(27) | Número de série
(28) | Travamento da tampa do ‌compartimento da pilha
(29) | Tampa do compartimento da pilha

##

(30) | Recetor laserA)
(31) | Régua de mediçãoA)
(32) | TripéA)
(33) | Parafuso de fixação do suporte de paredeA)
(34) | Furos de fixação do suporte de paredeA)
(35) | Suporte de tripé de 5/8" do suporte de paredeA)
(36) | Suporte de parede/unidade de alinhamentoA)
(37) | Parafuso na unidade de alinhamentoA)
(38) | Parafuso de 5/8" do suporte de paredeA)
(39) | ÍmanA)
(40) | Óculos para laserA)
(41) | Painel de objetivo laserA)
(42) | MalaA)

A)

  Acessórios apresentados ou descritos não pertencem ao volume de fornecimento padrão. Todos os acessórios encontram-se no nosso programa de acessórios.