# Verificarea preciziei aparatului de măsură

## Influenţele asupra preciziei

Cea mai mare influenţă o exercită temperatura ambiantă. În special diferenţele de temperatură plecând de la sol în sus pot devia fasciculul laser.

Pentru a minimiza influenţele termice cauzate de căldura care se ridică de pe podea, este recomandat ca aparatul de măsură să fie utilizat pe un stativ. În afară de aceasta, aşază, pe cât posibil, aparatul de măsură în centrul suprafeţei de lucru.

În afară de influenţele exterioare, şi influenţele specifice aparatului (de exemplu, căderi sau şocuri puternice) pot duce la abateri. De aceea, înainte de a începe lucrul, verificaţi precizia de nivelare.

Dacă la una dintre verificări aparatul de măsură depăşeşte abaterea maximă admisă, predaţi-l în vederea reparării la un service autorizat Bosch.

## Verificarea preciziei de nivelare în poziţia orizontală

Pentru un rezultat fiabil şi precis, este recomandată verificarea preciziei de nivelare pe un tronson de măsurare liber de 30 m pe o suprafaţă fermă în faţa unui perete. Efectuează un proces complet de măsurare pentru ambele axe.

- Montează aparatul de măsură în poziţie orizontală la o distanţă de 30 m faţă de perete pe un stativ sau aşază-l pe o suprafaţă solidă şi plană. Conectează aparatul de măsură.

- După finalizarea nivelării, marchează pe perete centrul fasciculului laser (punctul Ⅰ).

- Roteşte aparatul de măsură la 180° fără a-i modifica poziţia. Lasă-l să se echilibreze şi marchează pe perete centrul fasciculului laser (punctul Ⅱ). Ai grijă ca punctul Ⅱ să fie cât mai vertical posibil deasupra, respectiv dedesubtul punctului Ⅰ.

Diferenţa d dintre cele două puncte marcate Ⅰ şi Ⅱ de pe perete reprezintă abaterea efectivă pe înălţime a aparatului de măsură pentru axa măsurată.

Repetă procesul de măsurare pentru cealaltă axă. Pentru aceasta, înainte de a începe procesul de măsurare, roteşte aparatul de măsură la 90°.

Pe tronsonul de măsurare de 30 m, abaterea maximă admisă este de:
30 m × ±0,1 mm/m = ±3 mm. Prin urmare, diferenţa d dintre punctele Ⅰ şi Ⅱ poate fi de maximum 6 mm pentru fiecare dintre cele două procese de măsurare.